**Karta gwarancyjna**

**wykonanych robót w zakresie konserwacji dróg**

sporządzona w dniu……………..

1. **Strony:**

Zamawiający : ……………………………………

 …………………………………..

 …………………………………..

Gwarant zwany dalej Wykonawcą Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie

 78-200 Białogard

 ul. Koszalińska 3

1. **Przedmiot karty gwarancyjnej:**

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty w zakresie konserwacji / utrzymania dróg:

 **……………………………………………..**.

1. **Charakterystyka techniczna wykonanych prac podlegających gwarancji**

Prace podlegające gwarancji zostały określone **porozumieniu pomiędzy jednostkami LP** z dnia ………………… oraz protokole odbioru robót z dnia……………………….

Gwarancja w szczególności obejmuje roboty związane z: [zależnie od zakresu prac wykonanych przez ZSLP ]

- przywróceniem pierwotnego profilu nawierzchni i poboczy

- nadaniem spadków poprzecznych jezdni ( odprowadzenie wody )

- stabilizację ( odpowiednie zagęszczenie ) nawierzchni z kruszyw naturalnych i łamanych

**4. Data odbioru technicznego prac:………………………**.

# 5. Ogólne warunki gwarancji jakości:

5.1 Wykonawca oświadcza, a Zamawiający potwierdza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty zostały wykonane zgodnie z porozumieniem / zamówieniem, zasadami wiedzy technicznej i bieżącymi ustaleniami roboczymi Zamawiającego

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną wykonanych robót.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Zamawiający. Zgłoszenia takie kierowane będą do siedziby Wykonawcy pisemnie lub drogą e-mailową na adres skrzynki: zslp.bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych po odbiorze końcowym.

5.5 Warunki szczegółowe uwzględnienia gwarancji, a także wyłączenia, określone są w pkt 10 niniejszej karty

**6. Okres gwarancji**

Okres gwarancji wynosi ….. miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego lub daty usunięcia usterek i wad. : [zależnie od zakresu prac wykonanych przez ZSLP ]

**7. Terminy**

7.1 Ustala się poniższe terminy i warunki usuwania wad:

1. jeśli wada uniemożliwia użytkowanie drogi zgłoszenie musi mieć miejsce niezwłocznie tj. Zamawiający powiadamia Wykonawcę w terminie 24 godzin od powzięcia wiadomości o wystąpieniu wady przez Zamawiającego, wskazując rodzaj wady, rozmiar wady i propozycję sposobu i terminu jej usunięcia
2. w pozostałych przypadkach zgłoszenie musi mieć miejsce w terminie do 3 dni tj. Zamawiający powiadamia Wykonawcę w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu wady przez Zamawiającego, wskazując rodzaj wady, rozmiar wady i propozycję sposobu i terminu jej usunięcia,
3. Wykonawca dokona lustracji terenowej i ustali okoliczności wystąpienia wady i zakres odpowiedzialności gwarancyjnej i o swych ustaleniach powiadomi Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od chwili otrzymania informacji wskazanej w lit a) lub b),
4. W przypadku uwzględnienia roszczenia Zamawiającego strony określą w drodze porozumienia termin usunięcia wady,
5. na okoliczność usunięcia wad zostanie sporządzony protokół.

7.2 Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie będzie mógł korzystać z przedmiotu gwarancji.

7.3 Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad
i usterek w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca uwzględni słuszność roszczeń Zamawiającego, ale nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym wyżej,

7.4 Usunięcie wady potwierdza Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia wady lub usterki, a także odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia wad przez Zamawiającego będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia.

7.5 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował
w czasie prac nad usuwaniem wad.

**8. Gwarancja a rękojmia**

Strony mając na uwadze, że wykonana usługa dotyczy bieżącej i doraźnej konserwacji drogi wykonanej przez osobę trzecią oraz będącej w stałej eksploatacji i używaniu, zgodnie postanawiają w całości wyłączyć rękojmię z tytułu wykonania usługi na tej drodze.

**9. Pozostałe ustalenia**

9.1 W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

* zmianie adresu,
* zmianie osób reprezentujących strony,

9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,

9.3. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku,

9.4. Karta gwarancyjna dotyczy prac wykonywanych przez Wykonawcę i jest wiążąca wraz z dokumentami prac : porozumieniem między stronami (zleceniem wykonawstwa prac) oraz protokołem odbioru prac.

**10. Szczegółowe warunki udzielonej gwarancji , zakres gwarancji i wyłączenia**

10.1 Wykonawca nie odpowiada za szkody i wady :

1. wyrządzone i powstałe wskutek celowego lub umyślnego działania
2. wyrządzone i powstałe wskutek rażącego niedbalstwa przez Zamawiającego i jego pracowników, wykonawców usług zleconych przez Zamawiającego lub wykonywanych na jego rzecz,
3. spowodowane przez siły wyższe, pod pojęciem których strony uznają w szczególności:
	1. stan wojny,
	2. stan klęski żywiołowej,
	3. upadku drzewa w wyniku jego wycinania lub działania sił natury,
	4. długotrwałe opady deszczu o dowolnym natężeniu (tj. trwające powyżej 3 dni), deszcze nawalne [U4] o współczynniku wydajności co najmniej 4 ustalonym przez IMGW; w przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMGW wystąpienie deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 stwierdza się na podstawie stanu faktycznego lub rozmiaru szkód w miejscu ich powstania lub w bezpośrednim sąsiedztwie albo najbliższej stacji pomiarowej IMGW;
4. wyrządzone i powstałe wskutek normalnego zużycia nawierzchni drogi lub części pasa drogowego;
5. wynikłe z winy Zamawiającego, a szczególnie nieprzestrzegania zasad konserwacji i użytkowania drogi w sposób określony wskazaniami zawartymi w opracowaniu „*Drogi leśne – poradnik techniczny*”, DGLP, Warszawa – Bedoń 2006,

w szczególności okresowych wyłączeń z użytkowania dla pojazdów ciężarowych w okresach długotrwałych opadów atmosferycznych i rozmarzania gruntów.

1. wyrządzone i powstałe w następstwie działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, strajków, niepokojów społecznych, w następstwie aktów terroryzmu,
2. powstałe w następstwie zastosowania wadliwych materiałów lub materiałów o nieokreślonej jakości albo stosowania technologii budowy lub wcześniej wykonywanych remontów w sposób niezgodny z zasadami określonymi w opracowaniu przywołanym w pkt 10.1. lit. e niniejszej karty,

 e) gwarancja nie obejmuje odcinków drogi wykonanych na podłożu naturalnym z gruntu

 rodzimego.

 Nawierzchnia gruntowa nieulepszona ( profilowana ) wymaga systematycznych

 zabiegów pielęgnacyjnych.

10.2. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta powodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie,

10.3 Warunkiem udzielenia gwarancji jest :

1. wyłączenie z użytkowania drogi przez pojazdy mechaniczne okres nie krótszy niż 14 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru lub protokołu naprawy gwarancyjnej, oraz
2. zlecenie Wykonawcy wykonania nieodpłatnego kontrolnego przeglądu drogi podlegającej gwarancji w terminie do 14 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru lub protokołu naprawy gwarancyjnej, oraz
3. wdrożenia procedur dotyczących egzekwowania ograniczeń :

- prędkości na drodze będącej przedmiotem gwarancji do 30 km/h ( prędkość

 projektowa dróg leśnych)

- nacisku na oś pojazdu do 50 kN – dla dróg gruntowych lub gruntowych z domieszką kruszywa ale bez podbudowy,

**Udzielający gwarancji jakości**

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie